Информационные материалы

по организации профилактической работы с населением в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных взрывами бытового газа

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. [Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363263/) установлены следующие требования:

запрещается хранение баллонов с горючими газами в квартирах и жилых помещениях, на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, на чердаках, балконах, лоджиях и в галереях;

пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающую надпись «Огнеопасно. Газ»;

у входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной застройки, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом»;

При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

проверка герметичности соединений с помощью источников открытого огня.

Информационные материалы по теме: «Безопасная эксплуатация газовых баллонов» размещены по ссылке: https://mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/utechka-bytovogo-gaza\_9